如果正限位无效，电机将往正方向以原点高速运动，直到正限位开关信号有效，电机停止并向负向以原点低速运动，直到正限位开关信号无效时停止运动，如下图的A情况。
如果电机开始原点运动时就停在正限位信号开关位置，那么电机将负向以原点高速运动，直到正限位信号无效，电机减速并停止，再正向以原点高速运动，直到正限位信号有效后急停，然后负向以原点低速运动，直到正限位开关信号无效时停止运动，如下图的B情况。
如果在运动过程中负限位信号有效，状态字(6041h)位 bit13将有效，表示原点运动错误，电机将立即停止。